Anexă la HCL nr. 83/2022
Indicatori tehnico-economici aferenți  actualizării de prețuri ai proiectului tehnic
„Construire refugii mijloace de transport public în com. Giarmata, Jud. Timiș”


Extras din Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:


Indicatorii economici, extrași din Devizul General privid cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Valoarea totală estimată a investiției: C+M = 300387,30 lei;
Valoarea totală în urma actualizării estimate a investiției: 398512,72 lei exclusiv TVA

	Indicatori tehnici

	Elementele geometrice pentru realizare alveolelor pentru stațiile de autobuz au fost adoptate în profil transversal în conformitate cu prevederile art. 67 din OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, HG nr. 44/1997, Ordinul pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea drumurilor și realizarea străzilor în localitățile rurale nr. 50/1998, STAS 10144/1-90 fiind adoptate pentru străzi principale și secundare în localitățile rurale.
	Elementele în profil trasversal al alveolei:
· lățime alveolă: 2,75 m;
· pantă transversală: 1,5%.
Structura rutieră proiectată pentru alveolă:
- 6 cm strat de uzură din BA16;
- 20 cm strat de piatră spartă;
- 25 cm  strat de fundație din balast;
Structută proiectată pentru trotuare:
- 4 cm strat de uzură din BA8;
- 12 cm strat de piatră spartă;
- 15 cm strat de fundație din balast.
Pentru realizarea continuității dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor de suprafață și pentru o evacuare eficientă și rapidă a acestora, vor fi adaptate podețele realizate la Faza 1 în dreptul stațiilor proiectate pe traseul actual al șanțurilor, cu podețe tubulare din beton cu diametrul interior DN=300 mm și lungime variabilă în funcție de situația din teren, în concordanță cu planurile de situație prezentate în proiectul tehnic.
Trotuarele de suprafață se vor amenaja adiacent alveolelor proiectate, denivelat față de alveolele proiectate și la același nivel cu platformele pentru stații realizate la Faza 1 și încadrate în borduri.
Siguranța circulației se va realiza prin realizarea de marcaje rutiere și dispunerea de indicatoare rutiere conform prevederilor normativelor în vigoare.
Durata de realizare a investiției: 3 luni.
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